**Παράρτημα Ι**

**Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της Πρόσκλησης και του έργου του Αναδόχου**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η διοργάνωση Έκθεσης/Εκδήλωσης «Το ΕΠΑΛ δημιουργεί 2019» στα Ιωάννινα, στον υπαίθριο χώρο της πλατείας ΠΥΡΡΟΥ (κεντρική πλατεία Ιωαννίνων). Στο πλαίσιο διοργάνωσης της Έκθεσης/Εκδήλωσης ο Ανάδοχος θα αναλάβει:

* Τη δημιουργία κλειστού εκθεσιακού χώρου με κατάλληλη κατασκευή όπως είναι η χρήση τέντας
* Την τοποθέτηση και την αποξήλωση δέκα 10 εκθεσιακών περιπτέρων (9 περίπτερα τομέων ΕΠΑΛ και 1 περίπτερο ΥΠΠΕΘ) και τον εξοπλισμό τους με υλικοτεχνική υποδομή και εκθέματα. Τα περίπτερα θα τοποθετηθούν περιμετρικά του εκθεσιακού χώρου

**Τα εκθεσιακά περίπτερα θα δημιουργηθούν είτε μέσω βασικής δομής από panel είτε μέσω διαχωριστικών φύλλων**

* Την μεταφορά των εκθεμάτων από ΕΠΑΛ/ΕΚ των Ιωαννίνων στον εκθεσιακό χώρο και την επιστροφή αυτών στα ΕΠΑΛ/ΕΚ
* Την τοποθέτηση και την αφαίρεση banner στις εισόδους του εκθεσιακού χώρου

**Στοιχεία Έκθεσης/Εκδήλωσης και χρονοδιάγραμμα:**

* **Τοποθεσία: Πλατεία ΠΥΡΡΟΥ στα Ιωάννινα (κεντρική πλατεία Ιωαννίνων)**
* **Διαθεσιμότητα χώρου: από 15-04-2019 έως και 19-04-2019**
* **Ημερομηνίες λειτουργίας Έκθεσης/Εκδήλωσης: από 17-04-2019 έως και 18-04-2019**
* **Ώρες λειτουργίας Έκθεσης/Εκδήλωσης: 09:00 έως 20:00**
* **Δημιουργία/μεταφορά/εγκατάσταση εκθεσιακού χώρου και περιπτέρων: 15-04-2019 από 07:00 έως 21:00**
* **Συλλογή εκθεμάτων από τα ΕΠΑΛ/ΕΚ: 15 ή/και 16-04-2019 από 08:00 (έπειτα από συνεννόηση με τα ΕΠΑΛ/ΕΚ)**
* **Μεταφορά εκθεμάτων στον χώρο πολλαπλών χρήσεων: 16-04-2019 από 08:00 έως 10:00**
* **Αποξήλωση εκθεσιακού χώρου και περιπτέρων: 19-04-2019 από 07:00 έως 21:00 έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή**
* **Συλλογή εκθεμάτων από τον χώρο της έκθεσης: 19-04-2019 από 07.00 έως 10.00 έπειτα από συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή**
* **Επιστροφή εκθεμάτων στα ΕΠΑΛ/ΕΚ: 19-04-2019 από 11:00 έως 15:00 (έπειτα από συνεννόηση με τα ΕΠΑΛ/ΕΚ)**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στο παρόν, συμπληρώνονται με τα ακόλουθα παραρτήματα:

* Παράρτημα ΙI: Διαμορφωμένη κάτοψη του εκθεσιακού χώρου με το σύνολο των περιπτέρων
* Παράρτημα IΙΙ: Αναλυτικός πίνακας με τα περιεχόμενα του κάθε εκθεσιακού περιπτέρου
* Παράρτημα IV: Είδη και διαστάσεις εκθεμάτων των εκθεσιακών περιπτέρων και σημεία παραλαβής και επιστροφής τους
* Παράρτημα V: Συμβόλαιο ασφάλισης αστικής ευθύνης

**Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει τα κάτωθι:**

| **Α/Α** | **Είδος** | **Ποσότητα/****Τεμάχια** | **Προδιαγραφές** | **Εκθεσιακό περίπτερο τοποθέτησης** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Κατασκευή ή/και εγκατάσταση Τέντας Εκδηλώσεων βαρέως τύπου  | 1 | * Ωφέλιμος λειτουργικός χώρος κάλυψης τετρακοσίων (400) τετραγωνικών μέτρων με πλήρη εξοπλισμό (Δίρριχτη λυόμενη αίθουσα)
* Εξωτερική διάσταση περίπου 20x20μ. Ύψος πλαϊνών από 3.50-4.00μ.

 Ύψος οροφής περίπου 7.00 μ. * Οι κλίσεις της οροφής θα επιτρέπουν την ταχεία αποπομπή των υδάτων
* Οι αποστάσεις των αετωμάτων και των υποστυλωμάτων να είναι το μέγιστο 5.00μ.
* Οι δύο «πλαϊνές» απέναντι πλευρές θα είναι κλειστές με πλαϊνά καλύμματα και στις άλλες δύο πλευρές βρίσκονται τα σημεία εισόδων όπως απεικονίζονται στο Παράρτημα Ι
* Δυνατότητα περιμετρικού κλεισίματος της τέντας
* Ύφασμα (τεντόπανο) πλήρως αδιάβροχο εξωτερικού χώρου, (ασφάλιση από κακοκαιρία βροχές, καταιγίδες, ανέμους) και βραδυφλεγές
* Μεταλλικός σκελετός, προφίλ αλουμινίου ή γαλβανισμένο στραντζαριστό
 | Θα τοποθετηθεί στην πλατεία ΠΥΡΡΟΣ (κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων) με προσανατολισμό εισόδου από την πλευρά του κτιρίου της Περιφέρειας Ηπείρου |
| 2 | **Τα εκθεσιακά περίπτερα θα δημιουργηθούν είτε μέσω βασικής δομής από panel είτε μέσω διαχωριστικών φύλλων. Συνεπώς η υπηρεσία που θα παρέχει ο Ανάδοχος είναι είτε η 13Α (διαχωριστικά φύλλα) είτε η 13Β (βασική δομή panel)** |
| Εκθεσιακά περίπτερα | Α. ήΒ. | Διαχωριστικό φύλλο (panel) από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης | 24 | * Εξωτερική διάσταση: 1.30μ. (πλάτος) x 2.00μ. (ύψος) μέτρα με δυνατότητα τοποθέτησης προβολέα
* Απαιτούνται στηρίγματα (καρφίδες) για τοποθέτηση εντύπων, σχεδίων, κ.λπ. επάνω στις επιφάνειες
 | Περίπτερα τομέων ΕΠΑΛ και ΥΠΠΕΘ Παράρτημα (ΙΙ) |
| Διαχωριστικό φύλλο (panel) από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης | 20 | * Εξωτερικών διάσταση: 1.30μ. (πλάτος) x 2.00μ. (ύψος) μέτρα με δυνατότητα τοποθέτησης προβολέα
* Απαιτούνται στηρίγματα (καρφίδες) για τοποθέτηση εντύπων, σχεδίων, κ.λπ. επάνω στις επιφάνειες
 |
| Βασική δομή των δέκα (10) περιπτέρων  | 1 | * Αποτελείται από panel διαστάσεων όπως αποτυπώνεται στην κάτοψη του εκθεσιακού χώρου στα οποία θα μπορούν να επικολληθούν αφίσες και άλλα έντυπα
* Περιμετρική τοποθέτηση της δομής για τα 10 περίπτερα και διαχωρισμός των ορίων των περιπτέρων ανά τομέα με δυνατότητα τοποθέτησης προβολέα ή ράγας φωτισμού ανά περίπτερο
 |
| Τραβέρσες ή τραβέρσες στήριξης οροφής καρέ  | 10 | * Όσες απαιτούνται από την κατασκευή του Αναδόχου
 |
| 3 | Εξέδρα | 1 | * Διαστάσεις: 4.00μ.x5.00μ. (20τ.μ.)
* Ύψος: 0.50μ. και θα διαθέτει κλίμακα ανόδου μήκους 3.00μ. (πάτημα 0.30 και ρίχτι 0.166μ.)
* Σκελετός αλουμινίου βαρέως τύπου με δάπεδο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους τουλάχιστον 12mm-20mm καλυμμένο από αντιολισθητικό PVC υψηλής αντοχής ή επένδυση από μοκέτα
* Η εξέδρα θα μπορεί να δέχεται με ασφάλεια φορτίο τουλάχιστον 700Kg/τ.μ.
 | Παράρτημα ΙΙ |
| 4 | Μοκέτα  | 20m2 | * Διαστάσεις: 4.00 x5.00μ.
* Ότι χρώμα διαθέτει ο Ανάδοχος (κατά προτίμηση μπορντώ, γκρί ή μπλε)
* Η μοκέτα θα τοποθετηθεί πάνω στην εξέδρα
 | Εξέδρα |
| 5 | Οθόνη TV τουλάχιστον 40’’  | 1 | * Η στήριξη της συγκεκριμένης οθόνης θα γίνει πάνω σε επιδαπέδια βάση στήριξη
 | Περίπτερο ΥΠΠΕΘ  |
| 6 | Οθόνη TV τουλάχιστον 50’’  | 1 | * Η στήριξη της οθόνης θα γίνει πάνω σε επιδαπέδια βάση στήριξης
 | Εξέδρα |
| 7 | Φορητός υπολογιστής (laptop)  | 2 | * Να περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης .
* Η σύνδεση θα γίνει από τον Ανάδοχο και σε σχέση με την παροχή των αντίστοιχων υποδομών του εκθεσιακού χώρου
* Απαιτείται ικανότητα αναπαραγωγής παρουσιάσεων και Video
* Απαιτείται δυνατότητα σύνδεσης εικόνας και ήχου με τις οθόνες (υπ’ αριθμ. 1 και 2 του παρόντος πίνακα)
* Απαιτείται υποδοχή USB Stick
 | Περίπτερο ΥΠΠΕΘ και εξέδρα |
| 8 | Μικροφωνική εγκατάσταση | 1 | * Κονσόλα ήχου κατ’ ελάχιστο 4 καναλιών
* Ενισχυτής
* Ηχεία για την ηχητική κάλυψη όλου του χώρου (τουλάχιστον 4)
* 4 ασύρματα μικρόφωνα χειρός
* 1 Επιδαπέδια βάση για μικρόφωνο
* 2 Επιτραπέζιες βάσεις για μικρόφωνα
* Καλώδια σύνδεσης
 | Εξέδρα |
| 9 | Πάγκοι | 30 | * Μήκος κάθε πάγου: 1.20 έως 1.40μ., πλάτος 0.60 έως 0.70μ. και ύψος 0.75μ.
* Οι πάγκοι θα πρέπει να έχουν μεγάλη σταθερότητα
* Οι πάγκοι να είναι καλυμμένοι έως το δάπεδο με τραπεζομάντηλο τύπου λινάτσας σε ουδέτερη απόχρωση (γκρι, μπεζ κλπ)
 | Σε όλα τα περίπτερα των τομέων (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ)  |
| 10 | Γραφείο | 10 | * Μήκος από 1.20 έως 1.40μ., ύψος 0.75μ. και πλάτος 0,60 έως 0,70μ., κατά προτίμηση από ανοξείδωτο μέταλλο και ξύλο
* Μία από τις δύο μεγάλες όψεις κάθε γραφείου πρέπει να είναι κλειστή
 | Σε όλα τα περίπτερα (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ) |
| 11 | Τραπέζι | 3 | * Στρογγυλό διαμέτρου Φ. 0.60 έως 0.70μ. και ύψους 0.45μ., με γυάλινη επιφάνεια με βάση ξύλινη ή μεταλλική
 | Περίπτερο ΥΠΠΕΘ και εξέδρα (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ) |
| 12 | Καρέκλες | 100 | * Οι καρέκλες να είναι πτυσσόμενες για καλύτερη αποθήκευση
 | Συνολικά στο χώρο |
| 13 | Καρέκλες για ομιλίες | 6 | * Καρέκλες με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό, επένδυση από ύφασμα/δερματίνη, να έχουν μεγάλη σταθερότητα, χρώματος γκρι ή μαύρο

ή* Πολυθρόνες με υφασμάτινη επένδυση, χρώματος γκρι ή μαύρο
 | Εξέδρα |
| 14 | Ντουλάπι  | 2 | * Οριζόντιο ντουλάπι διαστάσεων 0.50μ. πλάτος, 1.00μ. μήκος και 0.75μ. ύψος με κλειδαριά
 | Περίπτερο ΥΠΠΕΘ (Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ) |
| 15 | Προσπεκτοθήκη | 2 | * Δαπέδου 2 ή 3 θέσεων
 | Περίπτερο ΥΠΠΕΘ και Εξέδρα |
| 16 | Αναλόγιο Ομιλιών | 1 | * Υλικό: Ξύλο ή/και πλέξιγκλας
 | Εξέδρα |
| 17 | Καλαθάκια απορριμμάτων  | 11 | * Καλαθάκια απορριμμάτων τα οποία θα χωράνε κάτω από του πάγκους και τα τραπέζια και σακούλες απορριμμάτων
 | Εκθεσιακός χώρος |
| 18 | Ράγα 2 ή 3 spot 100Wή εναλλακτικά Προβολέας HQI 400W | Τουλάχιστον12 ράγεςή εναλλακτικά11 προβολείς | * Ράγα 2 ή 3 spot 100W

ή εναλλακτικά * Προβολέας HQI 150W
 | 1 Ράγα ανά περίπτερο (2 στο περίπτερο του τομέα Υγείας) και 1 στην εξέδραή εναλλακτικά 1 Προβολέα ανά περίπτερο και 1 στην εξέδρα |
| 19 | Παροχή ρεύματος: Πρίζα σούκο 220 VOLT/500 WATT  | 12 | * Παροχή ρεύματος σε κάθε εκθεσιακό περίπτερο
 | 1 Ανά εκθεσιακό περίπτερο και 2 στην εξέδρα |
| 20 | Πολύπριζο | 25 | * Πολύμπριζο ασφαλείας 220-230V/50-60Hz με διακόπτη λειτουργίας και ασφάλεια προστασίας από υπερτάσεις
* Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) πρίζες τύπου σούκο ασφαλείας
 | 2 Ανά εκθεσιακό περίπτερο και 5 στην εξέδρα |
| 21 | Μπαλαντέζα | 12 | * Μπαλαντέζα τουλάχιστον 4 θέσεων, τύπου καρούλι
 | 1 Ανά εκθεσιακό περίπτερο και 2 στην εξέδρα |
| 22 |  Προβολείς  | 8 | * Προβολείς LED με απόδοση 500W
 | Τοποθέτηση ώστε να καλύπτουν το γενικό φωτισμό του εκθεσιακού χώρου |
| 23 | Προβολείς εξωτερικού χώρου | 4 | * Προβολείς LED αδιάβροχοι με απόδοση 500W
 | Τοποθέτηση ώστε να καλύπτουν τον εξωτερικό φωτισμό του εκθεσιακού χώρου |
| 24 | Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης χώρου |  | * Τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης χώρου, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από διπλωματούχο αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό, που θα εμφανίζει την χωροθέτηση/αποτύπωση του εκθεσιακού χώρου, τις εξόδους καθώς και την πυρασφάλεια (πυροσβεστήρες κλπ)
 |  |
| 25 | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση |  | * Ηλεκτρολογική εγκατάσταση στον χώρο της έκθεσης
* Να τοποθετηθούν επιδαπέδια κανάλια προστασίας καλωδίων, όπου απαιτηθεί
* Υπεύθυνη δήλωση μηχανολόγου /ηλεκτρολόγου για την απόλυτη και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στο χώρο λειτουργίας της έκθεση, όπως επίσης και κατά την εγκατάσταση και απόσυρση της συνολικής δομής
 |  |
| 26 | Αστική Ευθύνη |  | * Προσκόμιση ασφαλιστήριου συμβολαίου Αστικής Ευθύνης απέναντι στους τρίτους κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της Σύμβασης με όρια ασφάλισης, τα οποία θα καθορίζονται στο Παράρτημα IV
 | Παράρτημα V |
| 27 | Τεχνικός εκπρόσωπος - ηλεκτρολόγος | 1 | * Παρουσία τεχνικού εκπρόσωπου - ηλεκτρολόγου του Αναδόχου για τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης
 | Εκθεσιακός χώρος |
| 28 | Καθαρισμός Φύλαξη εκθεσιακού χώρου | 1 | * Καθαρισμός εκθεσιακού χώρου 1 φορά την ημέρα
 | Εκθεσιακός χώρος |
| 29 | Φύλαξη εκθεσιακού χώρου | Τουλάχιστον 2 άτομα ανά βάρδια | * Η φύλαξη από 15-04-2019 έως και 19-04-2019
 | Εκθεσιακός χώρος |
| 30 | Μεταφορά, φόρτωση, εκφόρτωση και φύλαξη εκθεμάτων |  | * Πριν την έκθεση/εκδήλωση (βάσει χρονοδιαγράμματος έργου): Φόρτωση και μεταφορά των εκθεμάτων από τα ΕΚ στον εκθεσιακό χώρο (Παράρτημα ΙΙΙ)
* Μετά την έκθεση/εκδήλωση (βάσει χρονοδιαγράμματος έργου): Φόρτωση και επιστροφή εκθεμάτων στα ΕΚ κατόπιν συνεννόησης
* Ο ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει στην οικονομική του προσφορά τις ανωτέρω μετακινήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ
* Απαιτείται μεταφορά αυτοκινήτου με ειδικό γερανό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), το οποίο θα τοποθετηθεί έξω από τον εκθεσιακό χώρο (από την πλευρά της κύριας εισόδου της έκθεσης)
 |  |

**Παράρτημα IΙ**

**Διαμορφωμένη κάτοψη του εκθεσιακού χώρου με το σύνολο των περιπτέρων - Κλίμακα: 1/100**

**Παράρτημα IΙΙ**

**Αναλυτικός πίνακας με τα περιεχόμενα του κάθε εκθεσιακού περιπτέρου**

Παρατηρήσεις:

* Οι καρέκλες θα μοιραστούν, σύμφωνα με τις ανάγκες, σε όλα τα εκθεσιακά περίπτερα και οι υπόλοιπες θα τοποθετηθούν στο κέντρο
* Σε όλα τα περίπτερα θα υπάρχει καλαθάκι απορριμμάτων
* Σε κάθε εκθεσιακό περίπτερο θα υπάρχουν από δύο πολύμπριζα και 5 στην εξέδρα
* Σε κάθε εκθεσιακό περίπτερο θα υπάρχουν από μία μπαλαντέζα και 2 στην εξέδρα

| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟΜΕΑ** | **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** | **Συνολικά ΤΕΜ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Μηχανολογίας | Πάγκοι | 2 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 2. | Εφαρμοσμένων Τεχνών | Πάγκοι | 2 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 3. | Διοίκησης και Οικονομίας | Γραφείο | 4 |
| Πάγκοι | 2 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψη ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 4. | Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού | Πάγκοι | 5 |
| Γραφείο  | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 5. | Υγείας –Πρόνοιας -Ευεξίας | Πάγκοι | 7 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 6. | Πληροφορικής | Πάγκοι | 2 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 3 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 7. | Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος &Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού | Πάγκοι | 2 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 8. | Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος | Πάγκοι | 3 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα |  |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 9. | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) | Πάγκοι | 3 |
| Γραφείο | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| 10. | ΥΠΠΕΘ | Πάγκοι | 2 |
| Γραφείο | 1 |
| Ντουλάπι με κλειδαριά | 1 |
| Οθόνη (με τη βάση της) | 1 |
| Φορητός Υπολογιστής | 1 |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE διπλής όψης ή βασική δομή για περίπτερα |  |
| Διαχωριστικό panel από προφίλ αλουμινίου με ένθετο φύλλο INSULATE μονής όψης ή βασική δομή για περίπτερα | 2 |
| Τραπέζι στρογγυλό | 1 |
| 11. | Εξέδρα | Τραπεζάκι | 2 |
| Ντουλάπι με κλειδαριά | 1 |
| Προσπεκτοθήκη δαπέδου 2 ή 3 θέσεων | 2 |
| Οθόνη (με τη βάση της) | 1 |
| Φορητός Υπολογιστής | 1 |
| Μοκέτα  | 1 |
| Αναλόγιο Ομιλιών | 1 |
| Καρέκλες για ομιλίες | 6 |

**Παράρτημα IV**

**Είδη και διαστάσεις εκθεμάτων εκθεσιακών περιπτέρων και σημεία παραλαβής και επιστροφής τους**

Παρατηρήσεις:

* Οι ακριβής ταχυδρομικές διευθύνσεις θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης

| ΤΟΜΕΑΣ | ΕΚΘΕΜΑΤΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (σε μέτρα) | ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ | 1. Μονάδα διαιρούμενου κλιματιστικού συστήματος | 1.80 x 1.00x0.50 |  1ο Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ(υπεύθυνος Τσιμάκης Αστέριος, τηλ. 2651040085)Τέρμα Λ. Δωδώνης – Ελευθερίου Μπάρκα, Ιωάννινα, τ.κ. 45221 |
| 2. Μηχανή RENAULT σε τομή με σύστημα διεύθυνσης και μετάδοσης κίνησης | 1.80 x 1.00 x 1.00 |
| 3.Αναλυτής καυσαερίων  | 1.00 x 1.00 x 1.50 |
| 4.Αυτοκίνητο SKODA FABIA |  |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ | 1. Πινακίδα  | 1.00 x 1.00 x 1.00 |
| 2. Αεροσυμπιεστής | 1.00 x 0.70x 0.70 |
| 3. Πινακίδα | 0.90 x 0.90x 0.50 |
| 3. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 1. Καβαλέτα: 3τεμ. | 0.50 x 0.15x 1.65 |
| 6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 1. Καβαλέτο | 0.50 x 0.15 x1,65 |
| 4. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | 1. Ξυλότυπο | 1.50 x 2.00  | 2ο Ε.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (υπεύθυνος Ανδρούτσος Δημήτριος, τηλ. 2651068401)Αρσένη Γεροντικού 3, τ.κ. 45332 |
| 5. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 1. Έπιπλο ρεσεψιόν: 1 τεμ. | 2.00 x 0.80 x 1.20 |
| 7. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ | 1.STAND Εργασιών | 1.50 x 0.60 x0.70 |
| 2.Μηχανήματα – Εργαλεία - Εξοπλισμός | 10 τεμάχια |
| 8.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | 1. Πινακίδα | 1.00 x 1.00 x 1.00 |
| 2.Αποστακτήρας | 1.00 x 0.70 x 0.70 |
| 3.Πινακίδα | 0.90 x 0.90 x 0.50 |
| 4.Μηχανήματα-Εργαλεία | 3 τεμάχια |

**Παράρτημα V**

**Αντικείμενο της ασφάλισης αστικής ευθύνης**

Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης οφείλει παράλληλα με την υποχρέωση του να λαμβάνει τις απαιτούμενες προφυλάξεις για την πρόληψη των ατυχημάτων και την τήρηση απαρεγκλίτως των νόμων και κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια κοινού και προσωπικού, υποχρεούνται επίσης να διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.

Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χωρίς να περιορίζονται οι ευθύνες και υποχρεώσεις του, οφείλει να ασφαλίσει την Αστική του Ευθύνη με δικές του δαπάνες, με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των όρων που αναφέρονται κατωτέρω ως συμβατική του υποχρέωση, σε αξιόπιστη ασφαλιστική εταιρεία.

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου 5 ημέρες πριν την έναρξη της μίσθωσης.

Αντικείμενο της ασφάλισης αυτής είναι η κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για απαιτήσεις συνεπεία σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών που τυχόν συμβούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εξ αιτίας ή εξ αφορμής αυτής.

Τα όρια αποζημίωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

Σωματικές Βλάβες κατ’ άτομο: 250.000,00 €

Σωματικές Βλάβες ομαδικό ατύχημα: 400.000,00 €

Υλικές Ζημίες κατά γεγονός: 250.000,00 €

Ανώτατο Όριο Ευθύνης Εταιρείας: 650.000,00 €

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητήσει από την ασφαλιστική του εταιρεία να συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι εξής ειδικοί όροι:

* Βάση ασφάλισης: Κάλυψη Ζημιών που θα συμβούν κατά την διάρκεια της περιόδου ασφάλισης (Loss occurrence based policy)
* Αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια των εργασιών διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων.
* Αστική ευθύνη συνεπεία τροφικής δηλητηρίασης
* Αστική ευθύνη συνεπεία φωτιάς, έκρηξης, βραχυκυκλώματος
* Εργοδοτική Ευθύνη έναντι υπαλλήλων
* Διασταυρούμενη ευθύνη
* Επιπρόσθετα η ασφαλιστική κάλυψη πρέπει να καλύπτει τους διοργανωτές και τους Εκθέτες της διοργάνωσης που ορίζονται Συνασφαλιζόμενοι
* Ο Δήμος Ιωαννίνων, οι εγκαταστάσεις του, το εν γένει προσωπικό του, οι εθελοντές και οι τυχόν εμπλεκόμενοι φορείς που συντελούν στην συγκεκριμένη διοργάνωση ορίζονται Τρίτοι
* Η ασφαλιστική εταιρεία θα αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται κατά του ασφαλιζόμενου της και/ή της Αναθέτουσας Αρχής, των διοργανωτών και εμπλεκόμενων φορέων στην περίπτωση που η βλάβη και/ή ζημία οφείλεται σε πράξη και/ή παράλειψη τους, για βλάβη και/ή ζημία που θα καλύπτεται από το ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
* Η Ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται από κάθε δικαίωμα αγωγής ή ανταγωγής κατά της αναθέτουσας αρχής, των διοργανωτών και εμπλεκόμενων φορέων, συμβούλων, συνεργατών τους και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη και/ή ζημία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη όχι ηθελημένη, των προσώπων αυτών